Załącznik nr 2

**Formularz Cenowy**

**„*Dostawa mebli biurowych* dla Muzeum Górnictwa Węglowego”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Opis | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | ***20 szt. - krzesło biurowe obrotowe*** *w kolorze czarnym, tapicerowanych, regulacja wysokości, regulacja odchylania oparcia, na bazie pięcioramiennej z kółkami uniwersalnymi do podłóg twardych i miękkich samohamowne, rozmiar siedziska nie mniejszy niż 45x45 cm, podłokietniki regulowane góra-dół z zakresie 80 mm,* ***spełniające wymogi BHP z certyfikatem Polskich Norm****.* |  |  |  |
| 2 | ***7 szt.- biurko*** *kolor jasny dąb, grubość płyty 25 mm o podwyższonej klasie ścieralności A3, szerokość 1600mm, głębokość 800mm, wysokość 740mm, krawędzie blatu wykończone obrzeżem PCV 2 mm w technologii laserowej (wtapiane w płytę), stelaż aluminiowy w kolorze szarym.* |  |  |  |
| 3 | ***3 szt.- szafa biurowa*** *z drzwiami skrzydłowymi z półkami w kolorze jasny dąb, wykonane z płyty o podwyższonej klasie ścieralności A3, wysokość korpusu 1850mm, szerokość 800mm, głębokość 420mm, grubość pólek 25mm, krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV 2 mm w technologii laserowej (wtapiane w płytę), chwyty w drzwiach, zamek z co najmniej dwoma kluczami oraz kluczem matką do otwierania wszystkich szaf, korpus szafy klejony fabrycznie.* |  |  |  |
| 4 | ***3 szt.- nadstawka do szafy*** *z półką z drzwiami**skrzydłowymi w kolorze jasny dąb,**wykonane z płyty o podwyższonej klasie ścieralności A3, wysokość korpusu 740mm, szerokość 800mm, głębokość 420mm, grubość póki 25mm, krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV 2 mm w technologii laserowej (wtapiane w płytę), uchwyty w drzwiach, zamek z co najmniej dwoma kluczami oraz kluczem matką do otwierania wszystkich nadstawek, korpus klejony fabrycznie.* |  |  |  |
| 5 | ***6 szt.- kontener pod biurko*** *z trzema szufladami w kolorze jasny dąb, szerokość 428mm- 430mm wysokość 494mm- 450mm, głębokość 600mm, wykonane z płyty o podwyższonej klasie ścieralności A3, krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV 2 mm w technologii laserowej (wtapiane w płytę), blokada wysuwu szuflad w tym samym czasie, zamek centralny trzypunktowy z dwoma kluczami (jeden łamany).* |  |  |  |
| 6 | ***1 szt. stolik niski-*** *w kolorze jasny dąb, szerokość 600mm, głębokość 600mm, wysokość 545mm, , wykonane z płyty o podwyższonej klasie ścieralności A3, krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV 2 mm w technologii laserowej (wtapiane w płytę), stelaż aluminiowy w kolorze szarym.* |  |  |  |
|  | **Kwota łącznie** |  |  |  |