Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje pełną konserwacja pomnika wraz z postumentem, zabezpieczenie obiektu
i przywrócenie mu pełnych wartości artystycznych i estetycznych oraz dostarczenie i montaż tabliczki informacyjnej.

Prace należy prowadzić zgodnie z opisem zamówienia i programem konserwatorskim, z zastrzeżeniem, że zmianie ulega punkt 7 programu konserwatorskiego.

Prace obejmują:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu przed konserwacją.
2. Konserwację estetyczną figury – odczyszczenie , uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie. Prace należy prowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich Zamawiający dopuszcza czyszczenie metodami alternatywnymi np. metodą strumieniowo-ścierną z użyciem bardzo delikatnego kruszywa (np. łupiny orzechowe), tak by nie usunąć szlachetnej patyny, a jedynie szkodliwe naloty lub laserem. W wypadku wyboru metody strumieniowo-ściernej rodzaj ścierniwa wymaga akceptacji Zamawiającego.
3. Konserwację cokołu, część wyższa. Prace należy prowadzić zgodnie z programem. Zamawiający dopuszcza demontaż wszystkich płyt, ich przeszlifowanie i wypolerowanie i ponowny montaż . Brakujące płyty należy uzupełnić płytami granitowymi z niższej części cokołu
4. Konserwację i naprawę cokołu - część niższa. Prace należy ograniczyć wyłącznie do demontażu płyt i naprawy powierzchni betonowej. Po zdemontowaniu okładziny należy poddać naprawie konstrukcję cokołu. W ramach prowadzonych prac należy wyprowadzić górną płaszczyznę dolnego cokołu tak by uzyskać spadki na zewnątrz ok. 1%.

Powierzchnię należy wyprowadzić poprzez wykucie luźnych elementów cokołu, oczyszczenie, wykonanie zbrojenia opaskowego oraz betonu architektonicznego w klasie wykończenia BA3 F3.

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu wykonanych prac.

Przedmiot zamówienia obejmuje oprócz ww. prac zaprojektowanie zgodnie z dostarczonym po podpisaniu umowy przez Zamawiającego wzorem (m.in. w zakresie kolorystyki, treści), dostawę i montaż tabliczki informacyjnej. Tabliczka ma zostać umieszczona przy prezentowanym obiekcie, mieć wielkość proporcjonalną do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jej dobrą widoczność.