**Zabrze:
Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk kopalni zabawkowej wchodzącej w skład Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 - zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn. Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie.
Numer postępowania: ZP/15/MGW/2016**
**Numer ogłoszenia: 88922 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016**
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25 , strona internetowa www.muzeumgornictwa.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk kopalni zabawkowej wchodzącej w skład Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 - zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn. Wykonanie remontu
i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie.
Numer postępowania: ZP/15/MGW/2016.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**
Wykonanie remontu i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk kopalni zabawkowej wchodzącej w skład Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 - zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn. Wykonanie remontu
i dostosowanie do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ulicy Sienkiewicza 43 wraz z remontem ekspozycji znajdujących się w obiekcie. Remont polegać będzie na dostosowaniu do ruchu turystycznego wyrobisk kopalni zabawkowej (wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu turystycznego oraz przystosowania ich do podwieszania elementów będących wyposażeniem kopalni zabawkowej stanowiącej część wyrobisk Skansenu. W ramach remontu wymienione zostaną 4 szt. odrzwi obudowy podatnej łukowej a następnie wykonana zostanie przebudowa chodnika i wyprofilowanie spągu tego chodnika. Wyprofilowanie polegać będzie na wybraniu części spągu i wykonaniu wylewki betonowej w sposób zgodny jak w przypadku likwidacji barier architektonicznych dla umożliwienia dostępu osób niepełnosprawnych ruchowo.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.25.41.00-3.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT):* jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

* **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

* **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Remont polegać będzie na dostosowaniu do ruchu turystycznego wyrobisk kopalni zabawkowej (wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu turystycznego oraz przystosowania ich do podwieszania elementów będących wyposażeniem kopalni zabawkowej stanowiącej część wyrobisk Skansenu. W ramach remontu wymienione zostaną 4 szt. odrzwi obudowy podatnej łukowej (wg SIWZ dla zamówienia podstawowego, CZĘŚĆ IV - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część I, remont wyrobisk pkt. 1.9) a następnie wykonana zostanie przebudowa chodnika (wg SIWZ CZĘŚĆ IV, część I, remont wyrobisk pkt. 1.5) i wyprofilowanie spągu tego chodnika. Wyprofilowanie polegać będzie na wybraniu części spągu i wykonaniu wylewki betonowej w sposób zgodny jak w przypadku likwidacji barier architektonicznych dla umożliwienia dostępu osób niepełnosprawnych ruchowo (wg SIWZ CZĘŚĆ IV, część I, pkt 5. Likwidacja barier). Powyższe działania pozwolą na zachowanie pełnej funkcjonalności wyrobiska oraz na dodatkowe obciążenie łuków obudowy przez elementy wyposażania wyrobisk. W trakcie prowadzonych robót przestrzegane będą zasady wykonywania obudów obowiązujące w górnictwie, szczególnie w zakresie prawidłowego klinowania elementów obudowy i wypełniania pustek pomiędzy elementami obudowy a wyłomem.
Zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu do zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA**

* Konsorcjum firm:
1. Tiefenbach Polska, Anieli Krzywoń 16, 41-922 Radzionków, kraj/woj. śląskie.
* 2. Alpex Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego Sp. z o.o., ul. Opolska Pawilon 723, 44-335 Jastrzębie- Zdrój, kraj/woj. śląskie.