|  |  |
| --- | --- |
| logo_OK.JPG | **Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”**41-800 Zabrzeul. 3 Maja 93tel/fax +48 32 271 40 77tel/fax +48 32 271 48 59email: biuro@kopalniaguido.plZabrze, dnia 27.02.2013r. |

**Nr postępowania: ZP/32/2012**

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH**

**DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 6**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn:**

**„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków
„B” i „C” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 na cele gastronomiczne i hotelarskie
w Zabrzu.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

* 1. **Pytania Wykonawcy:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kart katalogowych urządzeń wentylacyjnych (centrale, wentylatory) albo dokładniejszych informacji o wymaganych parametrach dla tych urządzeń.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w prawie zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ani w sposób jednoznacznie wskazujący na konkretny produkt. W związku z powyższym Zamawiającemu nie udostępnia kart katalogowych urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia. Wymagane parametry techniczne znajdują się w dokumentacji technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

* 1. **Pytanie Wykonawcy:**

W odpowiedziach Zamawiającego z dnia 12.02.2013r. w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

6. Pytanie Wykonawcy:

c. Czy w przypadku gdy będzie konieczność wystąpienia o taką opinię należy przyjąć
w kosztorysie pozycję o opłatach za wycinkę drzew – tak jak to było opisane w odpowiedzi na pytanie nr 9, czy może przyjąć, że zamiast wstawienia kwoty za wycinkę drzew należy przyjąć kwotę za posadzenie innych drzew jeśli tak to jakich, o jakich parametrach i w jakiej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad c) Wykonawca w ofercie podaje jedynie koszt faktycznego, fizycznego wycięcia (usunięcia drzew).

W załączonym do SIWZ przedmiarze robót koszty związane z wycinką i usunięciem drzew ujęto

w pozycjach 1400 – 1416. Czy w związku z powyższym należy w pozycji 1584 „Opłata ustawowa za wycinkę drzewa o średnicy pnia do 1,m” przyjąć ilość =0.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W świetle udzielonej wcześniej odpowiedzi (zestaw pytań i odpowiedzi nr 5 odp. na pytanie nr 1) pozycji Nr 1584 nie należy wyceniać. Wprowadzić cenę jednostkową = 0, wartość = 0. Pozycję pozostawić „zerową” w celu utrzymania ciągłości numeracji.

* 1. **Pytanie Wykonawcy:**

Prosimy o sprecyzowanie jaki kosztorys należy załączyć do oferty, czy wystarczy kosztorys
w formie uproszczonej zawierający ceny jednostkowe poszczególnych elementów robót i ich wartości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisem w SIWZ – par. 10.6.1 pkt. 9 do oferty należy dołączyć :

Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych

* 1. **Pytanie Wykonawcy:**

 Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie Wykonawcy nr 9, z dnia 12.02.2013 (odpowiedź na pytanie 2) podaje:

 W poz. 229 „ przedmiaru zamiennego” należy przyjąć drzwi o odporności EI30

 Drzwi D6 - 9szt i drzwi D7 – 2 szt. – razem 11 szt.

W poz. 230 „przedmiaru zamiennego” przyjąć drzwi o odporności ogniowej EI60

Drzwi D8 – 4 szt.

Jest to sprzeczne z odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi w informacji o zapytaniach do treści SIWZ nr. 3 z dnia 22.01.2013 pytanie Wykonawcy nr. 13 – odpowiedź na pytanie 7 i 8. Odpowiedziami tymi Zamawiający zmienia pierwotne ilości drzwi poz. 229 – D6 (16,2 m2 – 9 szt.) i D7 (4,0 m2 – 2 szt.) oraz poz. 230 – D8 (7,2 m2 – 4 szt.) na ilości wydane w przedmiarze poz. 229 – D6 (16,48 m2 – 8 szt.) D7 (4,53 m2 – 2 szt.) i poz. 230 – D8 (6,18 m2 – 3 szt).

Czy w związku z tym należy powrócić do pierwotnej wersji przedmiaru, ponieważ ilości sztuk jakie należy przyjąć nie są zgodne z ilościami przedmiarowymi z „przedmiaru zamiennego” (obmiar nie w „sztukach” lecz w „m2”).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający udostępnił przedmiary w wersjach edytowalnych zarówno dla programów kosztorysowych jak i dla arkuszy kalkulacyjnych. Dokonanie korekty zgodnie z udzieloną odpowiedzią nie powinno więc sprawiać problemu. W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości wyjaśniamy:

W pozycji Nr 229 wprowadzić obmiar = 23,072 m2

W pozycji Nr 230 wprowadzić obmiar = 8,24 m2

* W załączeniu przedmiar dla przedmiotowych pozycji.

U**WAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM JEST DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ
W TREŚCI OFERTY.**

 **Powyższe odpowiedzi obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego:** [**www.kopalniaguido.pl**](http://www.kopalniaguido.pl) **.**

 **POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE**

|  |
| --- |
|  **ZATWIERDZAM:** **ZKWK GUIDO w ZABRZU Dyrektor** 28.02.2013 **Bartłomiej Szewczyk**  ........................................................................ (data i podpis Kierownika Zamawiającego)   |
|  |