**L.Dz.: 2948/DZP/AM/2013**

**Nr postępowania ZP/21/MGW/2013**

**Zabrze, dnia 04.10.2013 r.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Wykonawcy zainteresowani**

**udziałem w postepowaniu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA - NR 2.**

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy: | postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn:  **„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu – oświetlenie”**  *Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury, Priorytet Infrastruktura Kultury.* |

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców, zainteresowanych udziałem w postepowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie   
z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Pytania i odpowiedzi.**

**Pytanie 1 (dot. pkt. 5 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, część IV SIWZ)**

Zamawiający opisał w pozycji 5 wyciągarkę ze sterownikiem. Producenci oferujący urządzenia tej klasy (np. Chain Master lub CM-Entertainment Solution) podaje szybkość wciągania wynoszącą 4 metry na minutę. Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia prędkość minimum 0,4 metra na sekundę (co stanowi wartość 24 metrów na minutę). Czy zamawiający dopuści wciągarkę o prędkości wciągania wynoszącej 4 metry na minutę?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający omyłkowo dokonał niewłaściwego zapisu. **Minimalna prędkość podnoszenia powinna** **wynosić 4 metry na minutę**. Pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian.

**Pytanie 2 (dot. pkt. 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, część IV SIWZ)**

W pozycji 6 pulpit sterowniczy zamawiający opisał by jedną z cech urządzenia była możliwość sterowania światłami za pomocą joysticka lub podobnego manipulatora.

Czy zamawiającemu chodzi o urządzenie posiadające możliwość sterowania za pomocą „ręcznego pulpitu zdalnego sterowania” dedykowanego przez producenta pulpitu sterowniczego?

Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie o jakie urządzenie chodziło Zamawiającemu.

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czy należy przewidzieć w ofercie dodatkowy manipulator sterujący czy ma to być jedynie opcja (cecha pulpitu sterowniczego)?

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający w SIWZ zawarł specyfikację pulpitu sterowniczego oświetlenia, którego jedną z funkcji jest sterowanie światłami ruchomymi za pomocą manipulatora typu joystick, lub podobnego rozwiązania. Co za tym idzie należy dostarczyć jedno urządzenie, którego jedną z cech będzie tego typu manipulator.

**Pytanie 3** **(dot. pkt. 7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, część IV SIWZ)**

W pozycji 7 regulator natężenia Zamawiający opisał, iż urządzenie powinno mieć gniazda 12x2,3A. Producent takiego urządzenia opisuje moc urządzenia wynoszącą 12x2,3kW.

Czy zamawiającemu chodziło o urządzenie z gniazdami tablicowymi o mocy urządzenia wynoszącej 12x2,3kW?

**Odpowiedź 3.**

Zamawiający omyłkowo użył niewłaściwej jednostki. Zamawiający wymaga, by wyjścia do reflektorów zakończone były „**standardowo gniazdami tablicowymi 12x2,3 kW**”. Pozostałe cechy urządzenia pozostają bez zmian.

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

**UWAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE Z CHWILĄ ZAMIESZCZENIA ICH NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ W TREŚCI OFERTY.**

**Podpisał**

**Muzeum Górnictwa Węglowego**

**w Zabrzu**

**Dyrektor**

**Bartłomiej Szewczyk**