**Zabrze: Rozbudowa rozdzielni 400V RNB-1 400 polegająca na dostawie, montażu i podłączeniu 3 szt. rozłączników bezpiecznikowych RBK00 wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem wprowadzone zmiany oraz dostawa, montaż i podłączenie 6 szt. przycisków wyłącz - załącz wraz z przewodem sterowniczym (100 m) - oświetlenie wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego: Budowa stacji transformatorowej 6. 0,5. 0,4 kV Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu**  
**Numer ogłoszenia: 95100 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 69246 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Rozbudowa rozdzielni 400V RNB-1 400 polegająca na dostawie, montażu i podłączeniu 3 szt. rozłączników bezpiecznikowych RBK00 wraz   
z przygotowaniem dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem wprowadzone zmiany oraz dostawa, montaż i podłączenie 6 szt. przycisków wyłącz - załącz wraz z przewodem sterowniczym (100 m) - oświetlenie wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza - zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego: Budowa stacji transformatorowej 6. 0,5. 0,4 kV Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Opis przedmiotu zamówienia: a) rozbudowa rozdzielni 400V RNB-1.400 polegająca na dostawie, montażu i podłączeniu 3 szt. podstaw bezpiecznikowych RBK00 wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej obejmującej swym zakresem wprowadzone zmiany, b) dostawa, montaż i podłączenie 6 szt. przycisków wyłącz - załącz wraz z przewodem sterowniczym (100 m) oświetlenia wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza...

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.33.16-1, 45.23.22.21-7, 45.31.72.00-4, 50.53.22.00-5, 51.11.13.00-6, 34.99.31.00-5, 31.21.31.00-3.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt pn. Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.04.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* DMP System Sp. z o.o, ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 17669,45 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 18450,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 18450,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 18450,00
* **Waluta:** PLN.

**ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

* **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

* **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie, wykonywane w ramach umowy nr Nr 94.2013.REOK z dnia 02.08.2013 r. między innymi obejmowało:

1) dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej rozdzielnicy R-G.400V - 400. 230V umożliwiającej realizację naprzemiennego zasilania z transformatorów 0,5/0,4kV 160kVA wyposażoną między innymi w: - 4-torowy wyłączniki mocy na prąd znamionowy 250A, z członem zwarciowym i przeciążeniowym, - ochronniki przepięciowe klasy B+C, - wskaźniki kontroli napięcia, - rozłączniki bezpiecznikowe dla odpływów do rozdzielnicy głównej budynku wentylatorów Guibald , zasilacza UPS, urządzeń 400/230V budynku nadszybia szybu Wyzwolenie -zabezpieczenia obwodów gniazdowych i oświetleniowych budynku stacji transformatorowej, - zabezpieczenie obwodu grzejnika pomieszczenia sprężarki.

2) dostawę, ułożenie i obustronne podłączenie kabli zasilających urządzenia zlokalizowane   
w wyrobiskach Skansenu Górniczego Królowa Luiza wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnych rozdzielnic dołowych oraz kopalnianych wyłączników ognioszczelnych,   
3) dostawę, montaż i podłączenie opraw oświetlenia wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza wraz z oprzewodowaniem i dostawą 6 szt. ognioszczelnych zespołów transformatorowych 4,6kVA1.2.2, zasilających obwody oświetleniowe.

Powyższe zadania zostały zrealizowane przez Wykonawcę w całości zgodnie z projektem techniczno - wykonawczym. W związku z ujawnionym na etapie realizacji prac brakiem wystarczającej ilości odpływów 400 V w rozdzielni R-G.400V - 400.230V dla zasilania w energię elektryczną nowobudowanych urządzeń oraz celem zwiększenia bezpieczeństwa, ergonomii obsługi i usprawnienia działania ww. systemów zachodzi konieczność rozbudowania niektórych elementów sieci elektrycznej wykonanej w ramach zamówienia podstawowego. Rozbudowa istniejącego systemu polegać będzie na: - dostarczeniu, montażu oraz podłączeniu trzech dodatkowych rozłączników bezpiecznikowych (RBK00) w rozdzielni 400V RNB-1.400, - dostarczeniu, montażu oraz podłączeniu 6 szt. przycisków załącz - wyłącz wraz z przewodem sterowniczym (100 m) celem umożliwienia rozbudowy sterowania ognioszczelnych zespołów transformatorowych 4,6kVA.1.2.2, zasilających obwody oświetleniowe wyrobisk Skansenu Górniczego Królowa Luiza. Zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu do zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa   
w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.