Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 266964-2015 z dnia 2015-10-08 r.](http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=266964&rok=2015-10-08) Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze
Wzmocnienie istniejącego stropu nad przyziemiem oraz remont odtworzeniowy schodów stalowych zewnętrznych na I kondygnację do budynku magazynowego na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza Zabrze, ul. Wolności 410. Przewidywany zakres...
Termin składania ofert: 2015-10-23

**Zabrze: Wzmocnienie istniejącego stropu nad przyziemiem oraz remont odtworzeniowy schodów stalowych zewnętrznych na I kondygnację do budynku magazynowego na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza Zabrze, ul. Wolności 410.**
**Numer ogłoszenia: 179805 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015**
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 266964 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wzmocnienie istniejącego stropu nad przyziemiem oraz remont odtworzeniowy schodów stalowych zewnętrznych na I kondygnację do budynku magazynowego na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza Zabrze, ul. Wolności 410..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Wzmocnienie istniejącego stropu nad przyziemiem oraz remont odtworzeniowy schodów stalowych zewnętrznych na I kondygnację do budynku magazynowego na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza Zabrze, ul. Wolności 410. Przewidywany zakres robot obejmuje : demontaż wyeksploatowanego i zużytego fragmentu stropu drewnianego, belkowego, wykonanie w tym samym miejscu nowego stropu typu WPS, następnie wykonanie na całej, istniejącej płaszczyźnie stropowej wzmocnienia poprzez wykonanie dodatkowej płyty żelbetowej o grub. ok. 5 cm, zbrojonej siatką stalową 10 x 10 cm ze stali 34GS, po uprzednim oczyszczeniu i zgruntowaniu. W części zewnętrznej budynku, wzdłuż ściany szczytowej wykonanie odtworzeniowe, stalowych schodów, opartych górną częścią płyty spocznikowej o istniejące częściowo wsporniki stalowe ze stali profilowejC100, wraz z zadaszeniem nad płytą spocznikową. Z uwagi na konieczność prowadzenia robot na rusztowaniach i pomostach, które uważane jest za niebezpieczne należy bezwzględnie stosować się do wymogów w zakresie bezpieczeństwa przy ich projektowaniu, produkcji , wznoszeniu i eksploatacji oraz do wymogów pracy na wysokości. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Prace na wysokości należy prowadzić na zabezpieczonych przed upadkiem i obarierowanych stanowiskach, pracownicy muszą być indywidualnie zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości. Podczas realizacji prac na wysokości należy wygrodzić strefy ochronne. Z uwagi na występowanie ponadprzeciętnych zagrożeń pracowników ( prace w obrębie demontowanego stropu drewnianego, na rusztowaniach, na wysokości) realizacja robot prowadzona będzie w oparciu o ponadstandardowe zabezpieczenie pracowników (zgodnie z wymogami wynikającymi z w/w rozporządzeń i przepisów oraz norm)..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.22.31.00-7, 45.22.35.00-1, 45.11.13.00-1, 45.22.30.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 19.11.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Zakład Remontowo Budowlano Usługowo Handlowy AS - BUD Joanna Markwica, ul. Kalinowa 3 d/3, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 32804,96 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 31980,00
* **Oferta z najniższą ceną:** 31980,00 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 31980,00
* **Waluta:** PLN .