Załącznik nr 2

**Formularz Cenowy**

**„Dostawa regałów i szafy magazynowejdla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis techniczny** | wzór | **Ilość** | **Cena netto za 1 szt.** | **Wartość Netto** | **Wartość Brutto** |
| **1** | Regał metalowy;regał metalowy ocynkowany,- regał może zostać dodatkowo pomalowany proszkowo, jednak dopuszcza się jedynie materiał pierwotnie ocynkowany,- ilość półek: 5,- półki wykonane z płyty MDF lub HDF lub metalowe ocynkowane,- minimalna nośność każdej półki: 100kg,- wymiary regału: ^ wysokość: 180cm, ^ szerokość (głębokość): 40cm, ^ długość: 90cm,- kolorystyka: ^ konstrukcja w naturalnym kolorze ocynku lub dodatkowo malowana proszkowo na odcienie szarości/bieli, ^ półki w naturalnym wybarwieniu ocynku lub płyt MDF lub HDF - odcienie szarości, beżu, brązu, bieli. |  | **6** |  |  |  |
| **2.** | Szafa magazynowa metalowa;- drzwi otwierane (uchylne) zamykane na klucz (min. 2 klucze w zestawie), i/lub zamek elektroniczny,- ilość półek: 4,- możliwość regulacji wysokości półek: TAK,- półki wykonane z płyty MDF lub HDF lub metalowe,- minimalna nośność każdej półki: 45-50kg,- wymiary szafy: ^ wysokość: 180-185cm, ^ szerokość (głębokość): 40cm, ^ długość: 90cm,- kolorystyka: ^ korpus oraz drzwi szafy: odcienie bieli i/lub szarości (również naturalny kolor ocynku), i/lub odcienie grafitu, ^ półki szafy: odcienie szarości (również naturalny kolor ocynku), i/lub odcienie grafitu i/lub odcienie beżu/brązu, i/lub odcienie bieli. |  | **1** |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |